Bralin, dnia 26.09.2016 r.

…………………………………

 ( pieczęć Zamawiającego )

**RGI.7013.1.2016.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164, z poźń. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę ~~dostaw/usług~~/robót budowlanych i **zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.:**:

***„Budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach – I etap”***

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Gmina Bralin,** 63-640 Bralin, ul. Rynek 3, NIP: 619-19-45-067 REGON: 250855558

1. **Określenie przedmiotu zamówienia:**
2. **Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej (wraz z przykanalikami) w miejscowości Mnichowice obejmująca w szczególności:**
* **roboty przygotowawcze** (związane m.in. z: wytyczeniem trasy kanału sanitarnego, przygotowaniem urządzeń odwadniających, przygotowaniem oznakowania i zabezpieczenia terenu robót, rozbiórkami nawierzchni, ewentualnie innych elementów);
* **roboty ziemne** (polegające m.in. na: wykonaniu sposobem mechanicznym lub ręcznym wykopów, obudowie wykopów na czas budowy, odwodnieniu wykopów w razie takiej potrzeby, wykonaniu podłoża pod kanały, zasypaniu i zagęszczeniu gruntu w miejscu wykopów);
* **roboty montażowe : kolektor PCV DN 200 dł. 329 mb, przykanaliki PCV DN 200 i DN160 mm łącznej dł. 52 m** (patrz pkt II.3) wraz z wszelkimi podłączeniami
* **roboty odtworzeniowe** wszelkich nawierzchni (patrz pkt II.4), ewentualnie innych naruszonych elementów.
1. **Zamówieniem objęte są również:**
	* + zapewnienie kierownictwa budowy i nadzoru nad robotami przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane w branży sanitarnej;
		+ bieżąca obsługa geodezyjna budowy całego zakresu objętego zamówieniem, począwszy od wytyczenia;
		+ uzyskanie w PZD w Kępnie zezwolenia na prowadzenie robót zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej oraz uregulowanie wszelkich opłat naliczonych z tego tytułu;
		+ zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie wykonywania robót, a w razie konieczności opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami;
		+ odtworzenie wszelkich nawierzchni (dróg, chodnika, parkingów, poboczy, wjazdów, itp.) do stanu poprzedniego;
		+ wywóz nadmiaru urobku poza teren placu budowy,
		+ sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanego zakresu objętego zamówieniem – 3 kpl map;
		+ współudział z inwestorem w czynnościach zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB w Kępnie i odbioru zgodnie z art. 54, 57 Prawa budowlanego, a gdyby zaszła taka konieczność uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. **Doprecyzowanie zakresu robót montażowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zakres | ilość | opis | Odcinek |
| kanał sanitarny | 329 mb | rur PVC lite Ø 200 klasy S8 | od przepompowni istniejącej do S.1.6 i dalej do S.2.3 |
| studnie kolektora | 9 szt. | studnie betonowe typu BS Ø 1000 szczelna z kinetą i włazem typu ciężkiego 40 t z wypełnieniem betonem | od S.1.6 do S.2.3 |
| przykanaliki | 3 szt.= 52 m | rur PVC lite klasy S8 Ø 200 dł.28 m Ø 160 dł.24 m  | do P1do P2do Sist=P3 |
| Studnia P3 – wymiana studni istniejącej  | 1 szt. | studnia betonowa typu BS Ø 1000 szczelna z kinetą i włazem typu ciężkiego 40 ton z wypełnieniem betonem | wymiana studni nastąpi tylko w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba |
| Studzienki przyłączeniowe PCV | 2 szt. | studzienki PCV Ø 315 mm typowe |  |
| Uwaga | xxx | Nie podlega zamówieniu wykonanie odcinka S2.3-S.2.4 12m oraz przewiertu 10mb. |  |

1. **Odtworzenie nawierzchni:** (długości i powierzchnie podane są orientacyjne).

-teren przepompowni – do odtworzenia naw. z kostki betonowej na podbudowie na dł. ok. 4,5 m z uwzględnieniem przeszkody żurawika na fundamencie);

- dalej strefa dojazdu przepompowni i wjazdu do zakładu – dł. ok. 20 m – do odtworzenia nawierzchnia z kamienia łamanego gr. 20 cm;

- dalej pobocze gruntowe aż do nawierzchni z trylinki;

- do odtworzenia nawierzchnia z trylinki na podbudowie na dł. wykopów ok.27 m (kolektor przy wjeździe i dwa przyłączą);

- do odtworzenia niewielki cząstka naruszonego chodnika, w razie konieczności z użyciem nowych płyt betonowych chodnikowych;

- od S1.6 do S.2.4 wykop w większości w poboczu gruntowym przy rowie; przy odtworzeniu przewidzieć częściowo nawierzchnie z kamienia łamanego, z tym zastrzeżeniem, ze na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania odbioru pobocza przez PZD w Kępnie;

- przy wjeździe na posesje przy S2.2. do wymiany rura przepustowa fi 500;

- na terenie działki 367/2 (przyłącze dł. 28 m) do odtworzenia nawierzchnia ze szlaki – na szerokości wykopu oraz dodatkowo 5 cm na całej szerokości wjazdu na dł.30 m.

1. Przewiduje się, że w ramach realizacji zadania zostaną wykonane m.in. prace w zakresie:
2. wymiany na nową istniejącej studni przyłączeniowej P3 (poz.25, 26 przedmiaru robót),
3. wymiany na nową rury przepustowej dł. 6 m (poz.41 przedmiaru robót),

które należy uwzględnić w wycenie robót.

Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że wykonanie tych robót nie będzie wymagane, Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie adekwatnie pomniejszone.

1. Dla przedmiotowej inwestycji szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w projekcie wykonawczym oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Kody CPV: 45.23.24.00-6 - roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych;

45.23.24.10-9 - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;

1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z STWiORB stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania określa projekt budowlano-wykonawczy i przedmiar robót - stanowiące podstawę do wyszacowania inwestycji.
3. **Wymagalny okres gwarancji i rękojmi za wadyt – 48 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego robót.**
4. Zaleca się, aby Wykonawca przed opracowaniem oferty dokonał na własny koszt wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
**Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.**
5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
6. organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
7. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz sporządzenie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
8. po zakończeniu robót zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporządkowanie terenu.
9. Inne wymagania stawiane Wykonawcy:
	* 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego.
		2. Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
		3. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia
10. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
11. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres **14 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. **Wymagania dotyczące wadium**
	1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia **wadium** w wysokości**: 2 000,00 zł.** Słownie złotych: ***dwa tysiące złotych 00/100***.
	2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy.

Formy wniesienia wadium:

* + 1. w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **na rachunek bankowy nr: SBL Kępno o/Bralin 27 8413 0000 0300 0303 2000 0104.** Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
		2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
		3. gwarancjach bankowych;
		4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
		5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
		6. **Termin realizacji zamówienia:**

Wymagany termin wykonania zamówienia**: do dnia 09 grudnia 2016 r.**

* + - 1. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny

**Cena: waga kryterium = 100 %.**

* + - 1. **Opis przygotowania oferty**
1. Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę całość przedmiotu zamówienia; cena oferty winna być określona cyframi i słownie.
2. **Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.** Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczo informacyjny do opracowania kosztorysu ofertowego i ustalenia ceny przez Wykonawcę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej wg załączonego wzoru
(załącznik nr 1).
4. Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
5. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
6. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi wymagane doświadczenie przy realizacji takich zamierzeń oraz posiadającymi stosowne uprawnienia,
7. Wykazać, że Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 3 roboty sieciowe w zakresie infrastruktury podziemnej o długości co najmniej 500 mb każda w charakterze generalnego wykonawcy (przez roboty sieciowe z zakresie infrastruktury podziemnej rozumie się tu budowę kanalizacji, wodociągu lub gazociągu), z czego co najmniej jedna robota musi dotyczyć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oraz przedstawi dowody (poświadczenia) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.
9. Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
10. Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do podpisania oferty).
	* + 1. **Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin **do dnia 05.10.2016 r. do godziny 12.00.** albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na ww. adres z dopiskiem **„Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach – I etap”**

* + - 1. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**
* mgr inż. Artur Wójcik – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Gminy Bralin, pok.16, tel. 62 78-112-29, e-mail: artur.wojcik@bralin.pl,

Wyjaśnienia będą udzielane pon.–pt. w godz. 9.oo – 15.oo.

* w zastępstwie: Adam Brząkała – tel. 62 78-112-30, e-mail: adam.brzakala@bralin.pl,
	+ - 1. **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli oferta:
	1. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
	2. została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
	3. została złożoną przez Wykonawcę spełniającego wymóg posiadania doświadczeń wykonawcy opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
	4. została zabezpieczona wadium.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

* + - 1. **Zawiadomienie o wyborze oferty**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania poprzez ich wywieszenie na stronie internetowej Zamawiającego.

* + - 1. **Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy wg wzoru – załącznik nr 2.
2. **W terminie przed podpisaniem umowy wykonawca, którego ofertę wybrano winien dopełnić następujących formalności:**
3. dostarczyć Zamawiającemu kopie umowy regulującej współprace wykonawców – np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum - jeżeli wybrana oferta jest złożona wspólnie przez różnych wykonawców;
4. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny netto z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych;
5. dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy opiewający na kwotę końcową zgodną z ceną oferty;
6. przedłożyć Zamawiającemu dowód dysponowania opłaconym ubezpieczeniem o.c. w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej **500.000,00 zł** za każde zdarzenie.
7. Dostarczyć oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę uprawniona wraz z kopią uprawnień budowlanych i dowodem opłaconych składek przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

…………………………………….

 ( podpis Zamawiającego )

Załączniki:

1. formularz oferty - zał. nr 1,
2. wzór umowy- zał. nr 2,
3. druk – wykaz robót – zał. nr 3,
4. przedmiar robót,
5. projekt budowlano-wykonawczy z uzgodnieniami,
6. STWiORB.
7. **RGI.7013.1.2016.**

Załącznik nr 1

**OFERTA**

Nazwa i siedziba Wykonawcy /pieczęć wykonawcy/: ……………………….….……………………..

………………………………………………………………………….………….……………………

Adres: …………………………………………………………..……….…………………………….

Tel.: …………………………………………………..……………..

Regon: ………………………………………….……………………..

NIP: …………………………………………….…………………..

Fax. (na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję) …………..……………….

Adres e-mail (na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję) …………………………………………

Osoba do kontaktu (wyjaśnień w spr. oferty) ……………..………………………………………………

**Wójt Gminy Bralin**

**ul. Rynek 3**

**63-640 Bralin**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2016 r., obejmujące

***„Budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach – I etap”***

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Cena naszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
* wartość netto - …….……..,…………..……… zł,
* wartość podatku (……. %) - …….……..,…………..……… zł,
* wartość brutto - …….……..,…………..……… zł,

słownie złotych: ……………………………………………………………………(brutto) i obejmuje cały zakres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w „ZAPYTANIU OFERTOWYM”.

Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

1. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam/y, że:
4. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
6. Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Niniejszą ofertę składam na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
9. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- dowód wniesienia wadium 2.000,- zł

- wykaz doświadczeń (wg wzoru zał. nr 3)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………

………….………. dnia ……….…….. 2016 r.

 ……………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*Informacja dla Wykonawcy:*

*Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. Wszystkie dane liczbowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.*